**Muster**

An

(zuständige Wasserbehörde)

**Anzeige der geplanten Errichtung oder wesentlichen Änderung einer privaten Heizölverbraucheranlage**gemäß § 40 Absatz 1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)   
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905)[[1]](#footnote-1)

Errichtung  wesentliche Änderung[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Betreiber** |  | | | | |
| Name, Vorname |  | | | |  |
| Straße, Hausnummer |  | | | |  |
| PLZ, Ort |  | | | |  |
| Telefon des Betreibers |  | | | |  |
| E-Mail |  | | | |  |
| **2. Aufstellungsort (sofern nicht wie unter 1.)** | | |  | | |
| Straße, Hausnummer |  | | |  | |
| PLZ, Ort |  | | |  | |
| **3. Bauart, Fassungsvermögen, etc.** | | |  | | |
| **Lagerbehälter:**  **Anzahl der Behälter: …..**  Einzelvolumen [Liter]: ………….  **Aufstellung:**  unterirdisch  einwandig mit Auffangraum  einwandig mit Auffangwanne  **Material:**  Kunststoff  GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff)  PE (Polyethylen)  sonstiger Kunststoff  **Hersteller:**  **Serien-Nr.:**  **Baujahr / Zeitpunkt der geplanten Errichtung:** | | Gesamtvolumen [Liter]: …………  oberirdisch (auch Kellertanks)  im Freien  im Gebäude/überdacht  einwandig mit Innenhülle und Leckanzeige  doppelwandig mit Leckanzeige  Metall  Stahl  Aluminium  sonstiges Metall  **Nummern der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise für Tank und Sicherheitseinrichtungen:** | | | |
| **Auffangwanne/Auffangraum (soweit vorhanden):**  Rauminhalt: ………………. Liter = ……….% der Lagermenge  Werkstoff:  gemauert  betoniert  sonstige  mit Beschichtung/Anstrich  ohne Beschichtung/Anstrich  Nummer des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisesfür den Anstrich / die Beschichtung/Auskleidung: | | | | | |
| **4. Bei wesentlicher Änderung der Anlage** | | | | | |
| **Art der Änderung:**  Austausch eines Tanks durch ein nicht bau- oder typengleiches Modell  Änderung der Lagermenge  Einbau einer Leckschutzauskleidung  Nachrüstung oder Austausch von Sicherheitseinrichtungen durch solche mit anderer Wirkungsweise  Umbau/Neuverlegung von Füll- oder Ölleitungen und Befüllsystemen  Umbau von Be- und Entlüftungsleitungen  Erneuern von Beschichtungen des Auffangraums mit einem anderen Beschichtungsmaterial  sonstiges  Nummer der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise für die zu verwendenden Bauprodukte: | | | | | |
| **5. Unterschrift** | | | | | |
| Ort, Datum  (Unterschrift des Betreibers) | | | | | |

1. *Anzeigepflichtig sind: alle unterirdischen Heizöllageranlagen und alle oberirdischen Heizöllageranlagen (einschließlich Kellertanks) mit einem Rauminhalt von mehr als 1.000 Litern* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wesentliche Änderungen einer Anlage sind Maßnahmen, die die baulichen und sicherheitstechnischen Merkmale der Anlage verändern.* [↑](#footnote-ref-2)